Č.j. 2981/SO/20/RU 


VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY
Č.j. 2981/SO/20/RU 
Spis.zn. 2804/SO/20/RU

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

	1.
	Správní orgán
	M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   D O B Ř A N Y
stavební odbor
Náměstí T.G.M. 1, 334 41  Dobřany

	
	zastoupený:
	Bc. Jiří Rubáš, referent stavebního odboru

	
	
	

	2.
	Žadatel
	Moters s.r.o., IČO 05080126, K šancím 50/6, Řepy, 163 00  Praha 6

	
	zastoupený:
	BAXA s.r.o., IČO 06317251, Tichá 1160, 334 41 Dobřany


Čl. II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly za použití ustanovení § 78a a § 116 stavebního zákona na uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby nazvané 

„Logistická hala s administrativou“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 2389/20 (orná půda) v katastrálním území Dobřany.

Stavba obsahuje:

· Logistickou halu s administrativou

· Oplocení 

· Požární nádrž

· Zpevněnou plochu

· Prodloužení přípojky splaškové kanalizace

· Prodloužení přípojky dešťové kanalizace

Čl. III. TŘETÍ OSOBY

Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky, kdyby probíhalo územní a stavební řízení:

Město Dobřany, IČO 00256552, Náměstí T. G. M. č.p. 1, 334 41  Dobřany

BAXA s.r.o., IČO 06317251, Tichá 1160, 334 41  Dobřany

OZ Trading, s.r.o., IČO 26322528, Studniční 520, 334 41  Dobřany


Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín
Čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

V souladu s veřejným zájmem a právními předpisy uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je:

1) Umístění stavby 
a) Druh a účel stavby:

· Logistická hala s administrativou - prodej a servis průmyslových kompresorů na výrobu stlačeného vzduchu

· Oplocení - omezení vstupu na pozemek logistické haly s administrativou  

· Požární nádrž - retence srážkových vod a zdroj požární vody

· Zpevněná plocha - příjezd a přístup k logistické hale s administrativou, zajištění dopravy v klidu

· Prodloužení přípojky splaškové kanalizace - odvod odpadních vod 

· Prodloužení přípojky dešťové kanalizace - odvod srážkových vod 

b) Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje:

· Pozemek parc. č. 2389/20 (orná půda) v katastrálním území Dobřany.

c) Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb:

· Logistická hala s administrativou bude umístěna tak, že vnější hrana obvodové severní stěny budovy bude na společné hranici s pozemkem parc. č. 2389/18 a vnější hrana západní obvodové stěny budovy bude na společné hranici s pozemkem parc. č. 2389/18. Hala bude vnějšími rozvody elektřiny, plynu, vody a kanalizace (splašková, dešťová) napojena na (stávající/prováděné) sítě technické infrastruktury ukončené jihozápadním rohu pozemku parc. č. 2389/20. Na dešťové areálové kanalizaci bude osazen odlučovač ropných látek (GSOL-2/4P), z něhož budou srážkové vody vedeny do zasakovacího boxu. 
· Oplocení bude vedeno při společné hranici s pozemky parc. č. 2389/19, 2403/3, 2389/11 mezi jihozápadním a jihovýchodním rohem haly. Na společné hranici s pozemkem parc. č. 2403/3 bude přerušeno v místě stávajícího vjezdu na pozemek stavby a osazena posuvná brána a vstupní branka pro pěší.

· Požární nádrž bude umístěna v jihozápadním rohu pozemku stavby parc. č. 2389/20 ve vzdálenosti 1 m od hranice pozemku parc. č. 2389/19 a min. 3,2 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 2403/3, resp. 2,9 m od jižní obvodové stěny haly.  

· Zpevněná plocha bude umístěna na pozemku parc. č. 2389/20 v prostoru vymezeném jižní obvodovou stěnou haly a hranicemi pozemků parc. č. 2403/3, 2389/19, 2389/11.

· Prodloužení přípojky splaškové kanalizace bude pokračovat v přímém směru od místa ukončení (zaslepení) stávající kanalizační přípojky ve vzdálenosti cca 1 m od jižní hranice pozemku parc. č. 2389/20, po spojení vnějšího kanalizačního potrubí haly v místě revizní šachty. 

· Prodloužení přípojky dešťové kanalizace bude vedeno od místa ukončení (zaslepení) po vyústění přepadu ze zasakovacího boxu. Dva zasakovací boxy opatřené zárubnicí o průměru 1 m a hloubce 4 m s bezpečnostním přepadem do prodlužované kanalizační přípojky dešťové kanalizace a řízeným odtokem (max. 1 l/s) budou umístěny ve vzdálenosti 6,075 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 2389/90 a ve vzdálenosti 0,35 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 2403/3.
d) Určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě:

· Logistická hala s administrativou:

· Půdorysné rozměry 36,8 m × 24,8 m.

· Maximální výška 7,25 m od úrovně čisté podlahy (vrchol světlíků).

· Úroveň čisté podlahy 334,00 m n. m. (Bpv).

· Obestavěný prostor 6 196,2 m3
· Obdélníkový tvar, zastřešení ploché pod úrovní atiky, výška atiky 6,9 m od úrovně čisté podlahy. 

· Nepodsklepená, jedno nadzemní podlaží.

· Napojení vnějšími rozvody elektřiny, plynu, vody a kanalizace (splašková, dešťová) na (stávající/prováděné) sítě technické infrastruktury ukončené jihozápadním rohu pozemku parc. č. 2389/20. Na dešťové areálové kanalizaci bude osazen odlučovač ropných látek (GSOL-2/4P), z něhož budou srážkové vody vedeny do zasakovacího boxu.

· Oplocení 

· Výška 2 m, celkové délka 55,1 m.

· Ocelové kuny, drátěná pozinkovaná výplň.

· Samonosná posuvná brána, šířka 6 m, výška 2 m, ovládaná elektromotorem.

· Vstupní branka šířka 1 m

· Požární nádrž

· Celkový objem 35 m3 s řízeným vypouštěním srážkových vod do oddílné kanalizace.

· Dvě vzájemně propojené železobetonové monolitické nádrže o jednotlivém užitném objemu 17 m3 o rozměrech 2,3 m × 4,8 m.

· Hloubka uložení na základové desce 3,23 m od úrovně zpevněných ploch.
· Součástí je betonová sací jímka požární vody DN 1000 mm o hloubce 4,2 m od úrovně zpevněných ploch. 

· Zpevněná plocha

· Asfaltový povrch v ploše 438 m2.

· Plocha bude ve spádu min. 2% ve směru k liniovému odvodňovacímu žlabu s pojezdovou mřížkou vedenému podélně středem zpevněné plochy. Žlab bude napojen na areálovou dešťovou kanalizaci. 

· Bude obsahovat celkem 11 parkovacích míst, z toho 1 vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

· Prodloužení přípojky splaškové kanalizace

· Délka prodloužení 10,4 m. Dimenze PVC KG 150.

· Prodloužení přípojky dešťové kanalizace

· Délka prodloužení 2,5 m. Dimenze PVC KG 150.

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

· Pozemky parc. č. 2389/20, 2389/19, 2389/17, 2389/18, 2389/11, 2403/3, 2403/5, 2409/2 v katastrálním území Dobřany.

2) Provedení stavby
f) Druh a účel stavby:

· Logistická hala s administrativou - prodej a servis průmyslových kompresorů na výrobu stlačeného vzduchu

· Požární nádrž - retence srážkových vod a zdroj požární vody

· Zpevněná plocha - příjezd a přístup k logistické hale s administrativou, zajištění dopravy v klidu

g) Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba povoluje:

· Pozemek parc. č. 2389/20 (orná půda) v katastrálním území Dobřany.

h) Popis stavby:

· Logistická hala s administrativou:

· Půdorysné rozměry 36,8 m × 24,8 m.

· Maximální výška 7,25 m od úrovně čisté podlahy (vrchol světlíků).

· Úroveň čisté podlahy 334,00 m n. m. (Bpv).

· Obdélníkový tvar, zastřešení ploché pod úrovní atiky, výška atiky 6,9 m od úrovně čisté podlahy.

· Nepodsklepená, jedno nadzemní podlaží.

· Dispoziční řešení: Hala logistika (786,7 m2), 4×WC, 2×WC předsíň, 2×sprchy, 2×kancelář/šatna

· Železobetonová nosná konstrukce, založená na hlubinných pilotách. Konstrukce bude kryta obvodovým pláštěm se sendvičovým systémem. Nosnou konstrukci zastřešení tvoří prefabrikované železobetonové vazníky.

· Je tvořena dvoulodní halou o příčném osovém rozponu 24 m (2 × 12,0 m) a v podélném směru 36 m (6 × 6,0 m). Světlá výška pod vazníky je 5,29 m. Střechu haly tvoří vazníky L=12,0 m kladené příčně v rastru 6,0 m se spádem ke středu haly. Vazníky jsou kladeny na zhlaví sloupů a osazeny na elastomerová ložiska, spolu s vyčnívajícím čepem zainjektovaným v dutině sloupu.

· Napojení vnějšími rozvody elektřiny, plynu, vody a kanalizace (splašková, dešťová) na (stávající/prováděné) sítě technické infrastruktury ukončené jihozápadním rohu pozemku parc. č. 2389/20. Na dešťové areálové kanalizaci bude osazen odlučovač ropných látek (GSOL-2/4P), z něhož budou srážkové vody vedeny do dvou zasakovacích boxů s bezpečnostním přepadem do prodlužované přípojky dešťové kanalizace. 
· Požární nádrž

· Celkový objem 35 m3 s řízeným vypouštěním srážkových vod do oddílné kanalizace přes zasakovací box.
· Dvě vzájemně propojené železobetonové monolitické nádrže o jednotlivém užitném objemu 17 m3 o rozměrech 2,3 m × 4,8 m.

· Hloubka uložení na základové desce 3,23 m od úrovně zpevněných ploch.

· Součástí je betonová sací jímka požární vody DN 1000 mm o hloubce 4,2 m od úrovně zpevněných ploch. 

· Zpevněná plocha

· Asfaltový povrch.

· Plocha bude ve spádu min. 2% ve směru k liniovému odvodňovacímu žlabu s pojezdovou mřížkou vedenému podélně středem zpevněné plochy. Žlab bud napojen na areálovou dešťovou kanalizaci s osazeným odlučovačem ropných látek. 

· Bude obsahovat celkem 11 parkovacích míst, z toho 1 vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

Čl. V. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY

1) Umístění stavby:

Čl. V. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2389/20 v katastrálním území Dobřany a prostorově řešen tak, jak je výše popsáno a zakresleno v koordinační situaci stavby v měřítku 1:200, kde jsou vyznačeny vazby a vlivy stavby na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků. Situace se součástí projektové dokumentace stavby, kterou jako hlavní projektant vypracoval v 04/2020 Ing. Zdeněk Baxa (ČKAIT-0201636). Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Čl. V. Budou dodrženy podmínky obsažené v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Stod z 26.8.2020 pod č.j. 1948/20/OV:

Čl. V. Záměr bude umístěn a proveden v souladu s projektovou dokumentací, která byla podkladem pro vydání tohoto závazného stanoviska.

Čl. V. Zpřístupnění pozemku parc. č. 2389/20 k. ú. Dobřany bude od stávající silnice III/18034 po plánované komunikaci MK3(1.).

Čl. V. V rámci celé plochy Z28(1.) bude respektován pás izolační a krajinotvorné zeleně podél silice III/18034, železniční tratě a směrem do volné krajiny (tj. plochy zeleně s převažující funkcí ochrannou a izolační, určené k prostorové, hygienické a pohledové izolaci zastavěných ploch, vůči rušícím stavbám a zařízením či liniovým stavbám.

Čl. V. V rámci plochy bude respektován drobný bezejmenný vodní tok (IDVT 10252711), ke kterému bude správci vodního toku zachován přístup po navrhované komunikaci MK3(1.).

Čl. V. Respektovat koridor místní komunikace MK3(1.), včetně ochranného pásma, ve kterém je navrženo umístění cyklistické trasy místního významu DC16(1.).

Čl. V. Budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku Městského úřadu Stod, odboru životního prostředí z 10.9.2020 pod č.j. 2007/20/OŽP/Pa:

Čl. V. Na základě projektové dokumentace provést vytyčení hranice odnětí zemědělské půdy a zajistit její nepřekročení.

Čl. V. Před zahájením stavby skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše odnímané zemědělské půdy a zajistit její hospodárné využití. Vytěžená kulturní zemina v množství cca 339 m3 bude přesunuta na pozemek p. č. 2389/1, druh pozemku orná půda, BPEJ 42611, kde bude rozprostřena a hospodárně využita.

Čl. V. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, použitím či jiným využitím a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden pracovní deník, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití skrytých zemin.

2) Provedení stavby:

a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval v 04/2020 jako hlavní projektant Ing. Zdeněk Baxa (ČKAIT-0201636). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

b) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.

c) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

d) Stavebnímu úřadu budou předem oznámeny následující fáze výstavby:

· Dokončení železobetonového skeletu stavby.

· Dokončení opláštění stěn a střechy.

· Dokončení stavby.

e) Stavba bude prováděna ve vzájemné návaznosti s podmiňujícími stavbami, na které je napojována. Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury (pozemní komunikace) a technické infrastruktury (distribuční soustava v elektroenergetice, distribuční soustava v plynárenství, vodovod a kanalizace, včetně přípojek) prováděné zejména na pozemcích parc. č. 2403/3, 2403/5, 2409/2 v katastrálním území Dobřany.

f) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Čl. VI. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 78 odst. 5 a § 78a odst. 1 a § 116 odst. 1 stavebního zákona a § 161 až § 168 správního řádu (vyjma § 167 odst. 3) a § 16 a § 18e vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona. Posouzením umístění stavby podle § 90 byl shledán soulad; umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Pro umístění stavby byly stanoveny podmínky, které jsou součástí této smlouvy. Soulad stavby z hlediska územního plánování byl posouzen úřadem územního plánování ve stanovisku z 26.8.2020 pod č.j. 1948/20/OV.

Bylo podle § 111 stavebního zákona shledáno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na stavby. Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Pro provedení stavby byly stanoveny podmínky, které jsou součástí této smlouvy.

Čl. VII. SOUHLAS DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

Ke stavbě byla vydána kladná stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy:

· Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plzeňský a karlovarský kraj - závazné stanovisko ze dne 21.7.2020 pod zn. SEI-8589/2020/32.101

· Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – závazné stanovisko z 16.7.2020 pod č.j. KHSPL 16978/24/21/2020

· Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství, Plzeň – závazné stanovisko z 20.7.2020 pod č.j. HSPM-2256-2/2020 ÚPP

· Městský úřad Stod - koordinované závazné stanovisko z 26.8.2020 pod č.j. 1948/20/OV

· Městský úřad Stod, odboru životního prostředí – závazné stanovisko z 10.9.2020 pod č.j. 2007/20/OŽP/Pa

Ke stavbě byla vydána zejména vyjádření:

· Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň - vyjádření z 15.7.2020 pod zn. 17210/2020-SŽ-OŘ PLZ-OPS-81/M

· GridServices, s.r.o. - stanovisko z 15.6.2020 pod zn. 5002167349

· ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení z 15.6.2020 pod zn. 0101329124

· ČEZ ITC Services, a.s. - sdělení z 15.6.2020 pod zn. 0700225135

· Telco Pro Services, a.s. - sdělení z 15.6.2020 pod zn. 020185011

· CETIN a.s. - vyjádření z 2.9.2020 pod zn. 745410/20

Čl. VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva pozbude platnosti, jestliže do 2 let ode dne účinnosti této smlouvy nebude stavba zahájena.

Čl. IX. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho ji podepisují.

Čl. X. Přílohy:

Štítek „Stavba povolena“ a ověřená projektová dokumentace (stavebník po vyznačení účinnosti smlouvy) 

Čl. XI. Podpisy smluvních stran

Dobřany, dne __.__.2020

Městský úřad Dobřany, stavební odbor, náměstí T.G.M. 1, 334 41  Dobřany

	zastoupený:
	Bc. Jiří Rubáš, referent stavebního odboru


Moters s.r.o., IČO 05080126, K šancím 50/6, Řepy, 163 00  Praha 6

	zastoupený:
	BAXA s.r.o., IČO 06317251, Tichá 1160, 334 41 Dobřany


Souhlas třetích osob ve smyslu § 168 správního řádu s veřejnoprávní smlouvou

jejímž předmětem je umístění a provedení stavby nazvané:

„Logistická hala s administrativou“

na pozemku parc. č. 2389/20 (orná půda) v katastrálním území Dobřany.

Jako třetí osoba, jejíchž práv se veřejnoprávní smlouva dotýká, souhlasím v celém rozsahu s uvedenou veřejnoprávní smlouvou.

Město Dobřany, IČO 00256552, Náměstí T. G. M. č.p. 1, 334 41  Dobřany

Dne ……………

……………………………………………….




BAXA s.r.o., IČO 06317251, Tichá 1160, 334 41  Dobřany

Dne ……………

……………………………………………….




OZ Trading, s.r.o., IČO 26322528, Studniční 520, 334 41  Dobřany

Dne ……………

……………………………………………….




Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Dne ……………

……………………………………………….




ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín

Dne ……………

……………………………………………….


